**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

**Набавка опреме за саобраћајну полицију Полицијске станице у Косјерићу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | Назив предмета набавке | јединица мере  (ком) | количина | јединична цена,  без ПДВ-а  (дин) |
| 1. | **Алкометар AlcoTrue P, оверен државним жигом, са комплетом опреме за саобраћајну полицију, или еквивалент најмање следећих карактеристика:**   * Напајање: Пуњива литијумска батерија оригинална од произвођача алкометра. Пуњење батерије без вађења из уређаја. * Интерна меморија: најмање 35000 тестова * Модови рада: Aктивни мод, пасивни мод, брзи мод за особе са плућним болестима, мод за особе са алкохолом у устима и мод скенирања * Мерни опсег: 0,00 до 5,50 ‰ * Мерне јединице: ‰ и mg/l * Спремност за рад: до 6 секунди од укључивања уређаја на читавом температурном опсегу * Приказ резултата: до 2 секунде за 0,00‰, до 6 секунди за 1,00‰ * Дисплеј: екран у боји * Мени уређаја на српском језику * Интерфејс уређаја: USB * Температурни опсег: -10 ℃ дo +50 ℃ * Влажност ваздуха: 10% до 100%, без кондензације * Обавезни комплет опреме уз сваки алкометар: пуњива литијумска батерија, кућни USB пуњач (220-230V), пуњач за пуњење у аутомобилу (12V), USB кабал за преузимање података, паковање 25 комада усника, штампано упутство на српском језику и преносни кофер од тврде пластике. * Уређај испоручити оверен државним жигом Дирекције за мере и драгоцене метале Републике Србије и са важећим уверењем о оверавању мерила (укључено у цену уређаја). | комад | 1 |  |
| р.б. | Назив предмета набавке | јединица мере  (ком) | количина | јединична цена,  без ПДВ-а  (дин) |
| 2. | **Несесер за увиђаје саобраћајних незгода:**  - GPS уређај Garmin Etrex 22x  - Ласерски мерач даљине и нагиба коловоза Bosch GLM 120C  - Ручни LED рефлектор  - Батеријска лампа Nextorch E51 V2.0 1400 lumena  - Либела алуминијумска, са угломером  - Циклометар Bosch Professional, Ø30cm, са папучицом  - Метар дужине 10 m  - Мерна трака дужине 50m, отвореног типа са ручицом за намотавање  - Светлосни маркери (трептачи са резличитим програмима), комплет од 6 комада, са кофером и пуњачима 220V и 12V  - Чуњеви са отежаном базом, рефлектујућом траком и држачем за светлосне маркере (6 комада)  - Метални маркери за означавање трагова на лицу места, са бројевима 1-20  - Креде за маркирање лица места СН, паковање од 20 комада у жутој боји  - Трака за обележавање лица места СН, са ћириличним натписом СТОП ПОЛИЦИЈА, ширине 10cm и дужине 500 m  - Геометријски сет за скицирање лица места СН, са лењирима и кривуљарем  - Телескопски штап са магнетним врхом дужине минимално 60cm  - Мерач дубине шара пенуматика  - Хирушке рукавице (паковање 100 комада)  - Кожне рукавице, кожа–платно (1 пар)  - Сет шрафцигера (6 ком)  - Клешта папагајке,  - Чекић са пробијачем  - Челични пајсер  - Заштитни кофер од чврстог материјала са преградама за смештај опремe, обавезно са точкићима и ручком на извлачење, отпоран на воду и ударце | комад | 1 |  |
| р.б. | Назив предмета набавке | јединица мере  (ком) | количина | јединична цена,  без ПДВ-а  (дин) |
| 3. | **Флуоресцентни матил са капуљачом и натписом САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА**   * Мантил дугачак до колена (око 120-130 cm). * Водоодбојан и видљив у ноћним условима до 300 метара. * Ретрорефлектујући натпис саобраћајна полиција напред и на леђима. * Ko Вам пчање рајсфершлусом са предње стране, са преклопом који штити од кише. * Џепови са предње стране. * Шивен од чврстог и издржљивог материјала, 50-60 прања. * Израда у величинама по захтеву ПС Косјерић. | комад | 2 |  |
| 4. | **Флуоресцентни прслук са натписом САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА**   * Мрежица на леђима и раменима. * Копчање дрикерима са предње стране. * Шивен од чврстог и издржљивог материјала. * Натпис саобраћајна полиција напред и на леђима. * Израда у величинама по захтеву ПС Косјерић. | комад | 2 |  |
| 5. | **Батеријска лапма Nitecore MH25V2 са** **црвеним купастим дифузором, или еквивалент најмање следећих карактеристика:**   * Јачина светла 1300 лумена. * Дужина снопа светлости 475 m. * Водоотпорност IP68 (до 2 m под воду). * Отпорност на ударце: пад са висине до 2 m. * Пуњива батерија са пуњачем. * Црвени купасти дифузор који се као наставак ставља на лампу.   Црна и бела футрола за опасач. | комад | 4 |  |
| УКУПНО, без ПДВ-а | | | | (динар) |
| УКУПАН ПДВ | | | | (динар) |
| УКУПНО, са ПДВ-ом | | | | (динар) |