|  |  |
| --- | --- |
|  | **OBRAZAC STRUKTURE CENA**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nabavka radova na izradi kanalizacije u Brajkovićima, sa desne strane državnog puta I B reda br. 21 Kosjerić-Valjevo**  |
| red broj | opis | jed mere | količina | jedinična cena,bez PDV-a(dinar) | UKUPNA cena,bez PDV-a(dinar) |
| 1 | Masinski iskop rova u zemlji III I IV kategorije sa odbacivanjem zemlje u stranu.Dimenzije 2,00x2,20.L=3,5m' |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 154,00 |  |  |
| 2. | Produbljivanje I prosirenje dela rova sa odvozom na deponiju. 18,00x2,00x 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 36,00 |  |  |
| 3. | Razupiranje rova dok traju radovi |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 90,00 |  |  |
| 4 | Nabavka, razastiranje I sabijanje tampona od prljavog sljunka d=15-20cm u podu 2% Obracun u zbijenom stanju 53x2x0,18 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 19,00 |  |  |
| 5 | Izrada pomocnog cevovoda za fekalnu kanalizaciju, dok traju radovi. Vodovod I kanalizaciju uraditi od cevi Fi200 uz ivicu kanala I odvod u reku. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 53,00 |  |  |
| 6 | Nabavka I ugradnja peska ispod I oko betonskih cevi. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 20,00 |  |  |
| 7 | Izrada taloznika dim 160x140x200 od podne ploce d=15cm , zidova od betonskih blokova I zavrsne ploce d=15cm dvostruko armirane sa ostavljenim ankerima za podizanje I ciscenje.U zidu ostaviti otvor za ugradnju betonske cevi Fi 1000. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| red broj | opis | jed mere | količina | jedinična cena,bez PDV-a(dinar) | UKUPNA cena,bez PDV-a(dinar) |
| 8 | Nabavka I ugradnja AB cevi O1000/1000sa zalivanjem spojeva cementnim malterom.Cevi postaviti u podu a na ulivu u reku betonski anker blok u duzini od 2m' |  |  |  |  |
|  |  | m' | 50,00 |  |  |
| 9 | Zatrpavanje betonskih cevi drobljenim kamenom 0-63 u slojevima sa sabijanjem. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 140,00 |  |  |
| 10 | Odvoz viska iskopane zemlje na deponiju. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 160,00 |  |  |
| **UKUPNO, bez PDV-а** |  |
| **UKUPNO, sa PDV-оm** |  |